昆明工业职业技术学院2026年世界职业院校技能大赛参训赛项连铸机结晶器模型采购项目技术文件
项目名称、项目概况：按照《关于公布2026年世界职业院校技能大赛云南集训队名单的通知》要求，我校冶金化工学院入选2026年世校赛高职组“材料赛道”云南集训基地和推荐集训队名单，根据参赛需要制作连铸结晶器模型。   

（二）采购控制价:最高投标限价：人民币25000元（含税）

（三）采购内容或服务内容（含数量、单位信息）
设备名称：定制1个连铸结晶器模型（按采购方提供的图纸文件项目制作）

一、制作要求：

外观及零件拆卸组装还原：精准复刻连铸结晶器的外观结构、尺寸比例、管道走向及装配关系。

工艺展示：还原连铸结晶器设备构造原理。

动态效果：实现核心工艺环节设备的联动演示，如设备拆卸组装、冷却水在设备内的循环路径。

工业质感：通过精细化涂装与表面处理等，符合建设的相关条件。
选用高强度材料（亚克力、ABS等）与可靠的连接方式，确保模型长期展示不发生变形或松动。主体结构采用6331工程塑料树脂，设备外壳部分采用6801透明材料、高韧性质感好。

二、制作主要内容：

制作模型比例：严格按实物图纸1:2缩尺比例制作，铜管和水套尺寸适当放大（其他关联尺寸随之进行调整），局部薄弱部分需进行加强处理，确保结构特征保留率≥95%。

展示范围：结晶器设备主体零件展示，满足重复拆装展示要求。

三、验收交付标准
（1）模型整体结构稳固，无晃动、无松动部件。

（2）通水进行密封性检测，水路循环正常无漏水（打压测试）。

（3）现场3次以上拆装，进行通水压力测试无泄漏。

（4）外观涂装均匀，旧化效果自然，无漆面流挂或色差，主筒体采用亚克力材质，其中一面不进行涂装，具有可视化，铜管涂装还原真实铜色。

四、商品技术参数及要求：
	序号
	设备
名称
	主要零件指标
	数量
	单位

	1
	结晶器设备模型
	结晶器总成
	1
	套



	
	
	结晶器外壳
	
	

	
	
	结晶器铜管
	
	

	
	
	结晶器水套
	
	

	
	
	下压板
	
	

	
	
	下密封法兰
	
	

	
	
	键板
	
	

	
	
	单密封法兰
	
	

	
	
	双密封法兰
	
	

	
	
	放射源装置
	
	

	
	
	接收器筒
	
	

	
	
	偏心轴
	
	

	
	
	足辊
	
	

	
	
	外弧喷淋管
	
	

	
	
	侧弧喷淋管
	
	

	
	
	内、外弧喷淋管
	
	

	2
	配件
	密封件（圈）
	3
	套

	3
	随机备品及工具
	加压水泵（含水管）
	1
	套

	
	
	设备拆装工具
	
	


（四）交货或服务完成时间：2026年5月20日前完成供货或服务

（五）交货地点：昆明工业职业技术学院
（六）供应商资格条件：

（1）供货服务单位应具备有效的营业执照，并具有完成本服务相应的能力。

（2）未列入昆钢公司禁入名单单位。

（七）报价规则，如报价方式：报总价
（八）确定成交供应商的原则（同等条件下低价优先）；根据符合采购需求、质量和服务相等且总报价低至高的原则排序推荐成交候选单位，并将结果通知所有被询价的未成交的单位,被询价的单位一次报出不得更改的价格。
（九）结算方式

（1）预付款：无；

（2）按时交货到指定地点并交最终用户验收合格后，卖方开具与买方、最终用户共同确认的结算金额一致的增值税普通发票办理结算，买方收到货后2个月内向卖方支付。

（3）支付方式：人民币
（4）报价：包括含税、货物总价、包装费、运输费和伴随服务费等所有费用。
（十）、报价说明及要求

（一）报价中不允许偏离、漏项、缺项，偏离、漏项、缺项为无效报价。

（二）营业执照范围不含本项目内容为无效报价。

（三）报价不得超过¥25000.00元大写：人民币贰万伍仟元整），否则为无效报价。

