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[bookmark: _Toc30209_WPSOffice_Level1]一、项目概述及服务范围
本用户需求书内容为呼和浩特市地铁运营有限公司呼-西区间、新-人区间地质雷达探测服务项目。
1.1项目名称：呼和浩特市地铁运营有限公司呼-西区间、新-人区间地质雷达探测服务项目
1.2项目地点：呼和浩特市
1.3项目内容：本项目为呼和浩特市轨道交通1号线运营期隧道结构安全专项检测工程，旨在通过地质雷达无损检测技术，对以下盾构区间隧道管片背后的回填（注浆）密实度进行全面普查：
1号线呼钢南路站至西龙王庙站区间，起讫里程 K8+609 至 K9+659，探测长度 1050 米；
1号线新华广场站至人民会堂站区间，起讫里程 K13+415 至 K13+505，探测长度 90 米；
本次探测目标为上述 9120 米盾构隧道的所有预制钢筋混凝土管片衬砌结构，重点识别管片背后存在的空洞、脱空及严重疏松等病害，指导施工单位进行补浆工作，对于控制地层沉降、保护管片结构有重要意义，为呼和浩特地铁运营提供基础资料，预防风险，消除安全隐患，确保隧道运营安全。
1.4采用标准
（1）《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB 10417-2018）；
（2）《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB 10223-2004）；
（3）《铁路隧道盾构法技术规程》（TB 10181-2017）；
（4）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；
（5）《公路工程物探规程》（JTG/T C22-2009）；
（6）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；
（7）《地下铁道工程施工质量验收标准》(GB/T50299-2018)；
（8）《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(GBJ01-90-2004)；
（9）《城市工程地球物理探测标准》（CJJ 7-2017）；
（10）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T437-2018）；
（11）《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB 50307-2012）；
（12）委托方、设计等单位提供的相关设计、沉降等资料。
1.5探测相关要求
（一）测线布置
本项目为项目运营期隧道，参照《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB 10223-2004）隧道竣工验收时质量探测的要求并结合本项目的探测目的，在左右边墙各布设一条测线，在道床中心位置布设2条测线。
综上，在左线、右线隧道共布设（2+2）*2=8条测线，测线布置示意图见下图。
[image: ]
现场工作时，测线布置还应符合下列要求：
（1）测线布置应根据任务要求、探测目标体的空间结构与埋深等因素综合确定。
（2）测线主要沿线路走向布置，重点区域进行局部加密并布置交叉测线，测线布置在通道表面障碍物较少的区域。
（3）当测区边界附近发现重要异常时，应进行网格式加密探测。
对于疏松体布设纵向测线，对于脱空/空洞病害体以纵向布设测线为主，横向加密为辅，网状式加密探测。
（二）现场记录要求
[image: ]现场记录是资料解释的基础。除了记录测线的起讫点、探测位置、文件号外，还需要对环境干扰信号进行记录，如电线反射、侧面墙反射、金属物品反射等，如不参考现场记录很容易将干扰信号错判为异常体。现场记录的要点是把可能产生反射干扰的干扰源都记录下来，注明它们的性质、与测线的距离、位置关系等。现场记录内容、重点及目的见下表：
（三）内业处理要求
地质雷达数据处理包括预处理（标记和桩号校正等）和后处理分析，其目的在于压制规则和随机干扰，以尽可能高的分辨率在探地雷达图像剖面上显示反射波，突出有用的异常信息（包括电磁波速度，振幅和波形等）来帮助解释。
雷达数据处理常用的分析方法有常规滤波和其他滤波处理，主要步骤有：零线设定、一维滤波、背景去噪、增益等，小波变换、反褶积等滤波处理方法，可结合具体探测情况选用。
在数据分析处理时，寻找雷达波图谱中的反射波同相轴不连续、产生弯曲、反射波能量强、回波振幅反应较强的区域，依据雷达波的相位、频率和幅值变化进行综合定性判定，最终确定衬砌背后回填（或注浆）密实度、衬砌厚度以及衬砌内部钢架、钢筋分布情况。
衬砌背后回填（或注浆）密实度的主要判定特征应符合下列要求：
1) 密实：信号幅度较弱，甚至没有界面反射信号。
2) 不密实：衬砌界面的强反射信号同相轴呈绕射弧形，且不连续，较分散。
3) 空洞：衬砌界面反射信号强，三振相明显，在其下部仍有强反射界面信号，两组信号时程差较大。
衬砌内部钢架、钢筋位置分布的主要判定特征应符合下列要求：
1) 钢架：分散的月牙形强反射信号。
2) 钢筋：连续的小双曲线形强反射信号。
对于本次雷达探测，按照《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T437-2018）进行缺陷判定。
1.6工期要求及进度要求
（一）工期要求
在接到甲方任务后及时到现场进行探测，在甲方要求合理的探测时间范围内完成现场探测工作，从而不影响甲方下一步工序的进行。
当现场具备探测条件时预计外业首次探测工作完成需要4个台班左右。
现场探测时探测区域隧道底部应基本平整无障碍物。
对于后期复测，本次复测预计需要1个台班。
（二）进度要求
在合同签订后按照提交的计划表完成外业采集工作，每个区间外业采集工作完成后2天内完成内业分析提交初步成果，总体成果在所有外业完成后的10天内完成提交正式报告。
1、前期准备工作
在合同签订后2天内完成资料收集、现场探勘、实施方案编写及评审、探测方法试验优化等工作。
1）收集探测范围内的道路和地下管线信息。
2）仪器设备准备工作，对拟投入仪器、车辆及软件做全面综合检查，确保设备性能参数满足探测要求。
3）现场初步踏勘，统计踏勘成果表。
4）对探测人员安全培训内容，安全与技术交底。
2、现场探测工作
1）区间隧道信息资料探查：核对区间隧道信息资料，对区间隧道信息资料缺失部分进行详细勘察，将资料补充完全。
2）采用地质雷达对探测范围内管片背后注浆密实度进行普查。
3）由项目主要数据分析人员对收集到的探测数据进行分析与报告整理，对探测结果中有异常的区域进行标记。
3、内业整理工作
内业整理工作在外业采集结束后进行，发现明显土体缺陷时及时汇报给业主方。在合同签订后80日内完成内业分析全部工作，并完成报告编写及报告送审工作。
由项目负责人及项目主要数据分析人员对收集到的数据进行综合分析、归类，整理成果报告。
[bookmark: _Toc21503_WPSOffice_Level1]1.7项目费用
项目预算：本项目共计16条测线，总计预算60,000元。
1.8建议结算方式
验收合格完成后30日内，开具合同金额100%的增值税专用发票。按照项目金额100%全额支付。
1.9项目形式 
[bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc17531][bookmark: _Toc19363]本项目合同价款形式为不含税固定总价合同。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _bookmark2]二、报价人资格要求
2.1报价人须是在中华人民共和国（不含香港、澳门及台湾地区）注册的、具备独立法人资格的企业。
2.2报价人没有处于被取消投标资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
2.3本项目不接受联合体投标。
2.4报价人需具备工程勘察综合资质甲级。
三、项目期限
本项目自合同签订之日起生效，有效期至完成探测工作并出具完整成果报告后结束。
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