采购明细表
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价限价
（元）
	合计
（元）

	1
	办公桌
	SLS-1407红木色
	手拉手SLS-1407红木色1.4米覆面办公桌板台定制中置700mm厚底一体饰面抽屉及隔板；板材选用E0级中纤密度板（满足校用办公家具执行标准），板材干花、湿花、污斑、表面划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层等测试结果应为合格；覆面：一级天然胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差；需提供对办公桌覆面的检测报告，证明覆面理化性能在耐冷热循环测试、耐干热、耐湿热、耐污染、加载≥1.5N耐划痕、冲击高度≥50mm抗冲击测试中测试结果合格；油漆：采用优等绿色环保聚酯漆。环保聚酯漆符合符合GB 18581-2020标准，无苯、绿色环保。铜膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离，搞氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。5道底漆、3道面漆、漆膜硬度≥3H，具有耐磨、耐高温、光度自然持久等特性；封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；安全性要求：结构安全性：活动部件间距≤5mm或≥25mm（设计要求除外）；
所有家具产品由手拉手品牌原厂工程师上门安装调试及维修保养，投标时需出具原厂售后服务承诺函加盖公章。
	25
	张
	1000
	25000

	2
	办公桌
	SLS-1607红木色
	手拉手SLS-1607红木色1.6米覆面办公桌板台定制中置700mm厚底一体饰面抽屉及隔板（桌面同色）；板材选用E0级中纤密度板（满足校用办公家具执行标准），板材干花、湿花、污斑、表面划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层等测试结果应为合格；覆面：一级天然胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差；需提供对办公桌覆面的检测报告，证明覆面理化性能在耐冷热循环测试、耐干热、耐湿热、耐污染、加载≥1.5N耐划痕、冲击高度≥50mm抗冲击测试中测试结果合格；油漆：采用优等绿色环保聚酯漆。环保聚酯漆符合符合GB 18581-2020标准，无苯、绿色环保。铜膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离，搞氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。5道底漆、3道面漆、漆膜硬度≥3H，具有耐磨、耐高温、光度自然持久等特性；; 封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；安全性要求：结构安全性：活动部件间距≤5mm或≥25mm限位可调（设计要求除外）；
	13
	张
	1090
	14170

	3
	办公椅
	SLS-103黑网面人体工学椅
	手拉手SLS-103高强度尼龙复合网面人体工学椅；坐垫面料耐磨织物填充优质海棉；座背：一体成型尼龙框架符合人体工学，耐用度高，不含CFC氟氯碳化物，添加阻燃剂，通过#117不助燃测试标准。承重300斤不变形；椅脚：优质1.5MM圆管钢架，通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，接缝处二保焊焊接，焊口饱满无毛刺扶手：采用尼龙一体成型表面覆织物海绵填充，可2段调节。
	18
	把
	300
	5400

	4
	墙边柜
	SLS-12410仿红木多功能柜
	手拉手SLS-12410仿红木色饰面多功能柜与办公桌色调保持一致；尺寸1200*400*1000mm上开放格下三柜，下柜为活动隔板；

1、面材：均选用优质≥0.6mm厚胡桃木，经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。木皮：符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。                                                                           2、基材：均选用行业默认E0环保标准优质OSB板，游离甲醛释放量≤5.0mg/100g。刨花板质量符合GB/T 4897-2015。                                               3、油漆：采用优质品牌哑光双组份水性封闭漆，(表面光滑柔和、硬度达到2H)，环保符合《GB 24410-2009室内装饰装修材料、水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准，苯系物含量（笨、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg；漆膜质量符合GB/T 3324-2008标准。保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致。 

4、五金件：采用优等品牌五金配件，安装严密，平整，端正，牢固，结合处无崩茬和松动。  
	17
	个
	520
	8840

	5
	活动底柜
	SLS-603仿红木带轮承重矮柜
	手拉手SLS-603仿红木色饰面多功能柜与办公桌色调保持一致；带轮高承重多功能矮柜；尺寸600*600*600mm对开门；

1、面材：均选用优质≥0.6mm厚胡桃木，经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。木皮：符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。                                                                           2、基材：均选用行业默认E0环保标准优质加厚OSB板，游离甲醛释放量≤5.0mg/100g。刨花板质量符合GB/T 4897-2015。                                               3、油漆：采用优质品牌哑光双组份水性封闭漆，(表面光滑柔和、硬度达到2H)，环保符合《GB 24410-2009室内装饰装修材料、水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准，苯系物含量（笨、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg；漆膜质量符合GB/T 3324-2008标准。保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致。 

4、五金件：采用优等品牌五金配件，安装严密，平整，端正，牢固，结合处无崩茬和松动。静音尼龙万向脚轮单个承重40KG。
	12
	个
	400
	4800

	6
	会议桌
	SLS-375L红木色定制尺寸（4000*2000*760）
	手拉手SLS-375L红木色定制尺寸（4000*2000*760）优化线孔布置，配有理线槽可活动盖板方便线材布置；

板材选用E0级中纤密度板（满足校用办公家具执行标准），板材干花、湿花、污斑、表面划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层等测试结果应为合格；覆面：一级天然胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差；需提供对办公桌覆面的检测报告，证明覆面理化性能在耐冷热循环测试、耐干热、耐湿热、耐污染、加载≥1.5N耐划痕、冲击高度≥50mm抗冲击测试中测试结果合格；油漆：采用优等绿色环保聚酯漆。环保聚酯漆符合符合GB 18581-2020标准，无苯、绿色环保。铜膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离，搞氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。5道底漆、3道面漆、漆膜硬度≥3H，具有耐磨、耐高温、光度自然持久等特性；封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；安全性要求：结构安全性：活动部件间距≤5mm或≥25mm（设计要求除外）；底板均为加厚板材。
所有家具产品由手拉手品牌原厂工程师上门安装调试及维修保养，投标时需出具原厂售后服务承诺函加盖公章。
	1
	台
	5600
	5600

	7
	茶水柜
	SLS-B12480仿红木
	手拉手SLS-B12480仿红木茶水柜与会议桌色调保持一致；上三抽下三门； 
1、面材：均选用优质≥0.6mm厚胡桃木，经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。木皮：符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。                                                                           2、基材：均选用行业默认E0环保标准优质加厚OSB板，游离甲醛释放量≤5.0mg/100g。刨花板质量符合GB/T 4897-2015。                                               3、油漆：采用优质品牌哑光双组份水性封闭漆，(表面光滑柔和、硬度达到2H)，环保符合《GB 24410-2009室内装饰装修材料、水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准，苯系物含量（笨、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg；漆膜质量符合GB/T 3324-2008标准。保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致。 

4、五金件：采用优等品牌五金配件，安装严密，平整，端正，牢固，结合处无崩茬和松动。
	2
	个
	500
	1000

	8 
	书柜
	SLS-S2420-05红木色书柜
	手拉手SLS-S2420-05红木色；五门两组，中间为书籍陈列三玻璃门，两侧为衣柜，下五门为鞋柜置物柜；尺寸：2000×420×2000板材选用E0级中纤密度板（满足校用办公家具执行标准），板材干花、湿花、污斑、表面划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层等测试结果应为合格；覆面：一级天然胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差；需提供对书柜覆面的检测报告，证明覆面理化性能在耐冷热循环测试、耐干热、耐湿热、耐污染、加载≥1.5N耐划痕、冲击高度≥50mm抗冲击测试中测试结果合格；油漆：采用优等绿色环保聚酯漆。环保聚酯漆符合符合GB 18581-2020标准，无苯、绿色环保。铜膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离，搞氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。5道底漆、3道面漆、漆膜硬度≥3H，具有耐磨、耐高温、光度自然持久等特性；封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；安全性要求：结构安全性：活动部件间距≤5mm或≥25mm（设计要求除外）；背板均为同材板材；玻璃为加厚玻璃；

	4
	套
	3000
	12000

	9
	办公桌
	SLS-B2076A侧台 红木色
	手拉手SLS-B2076A侧台 红木色2米覆面办公桌板台尺寸：2000*900*760mm，带同材质滑动三层侧台；前侧挡板定制雕花工艺；板材选用E0级中纤密度板（满足校用办公家具执行标准），板材干花、湿花、污斑、表面划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层等测试结果应为合格；覆面：一级天然胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差；需提供对办公桌覆面的检测报告，证明覆面理化性能在耐冷热循环测试、耐干热、耐湿热、耐污染、加载≥1.5N耐划痕、冲击高度≥50mm抗冲击测试中测试结果合格；油漆：采用优等绿色环保聚酯漆。环保聚酯漆符合符合GB 18581-2020标准，无苯、绿色环保。铜膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离，搞氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。5道底漆、3道面漆、漆膜硬度≥3H，具有耐磨、耐高温、光度自然持久等特性；封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；安全性要求：结构安全性：活动部件间距≤5mm或≥25mm（设计要求除外）；
所有家具产品由手拉手品牌原厂工程师上门安装调试及维修保养，投标时需出具原厂售后服务承诺函加盖公章。
	4
	套
	2800
	11200

	10
	办公椅
	SLS-L803牛皮 黑
	手拉手SLS-L803大型办公椅牛皮 黑10轮脚；真皮实木大型板椅；椅面料全部选用优质头层牛皮，耐磨性强、阻燃、肉眼无色差、皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适；扶手、椅背边缘、轮脚盖为实木烤漆材质工艺；辅料：采用重磅高密度PU成型，高回弹性海绵加天然乳胶填充，表面一层保护面，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，海绵密度35kg/m3；配件：采用国内品牌优质气压棒（受力350kg）伸缩30万次不漏气；五星脚+10脚轮采用优质玻璃纤维增强尼龙，间隙误差≥1%毫米左右移动杂音小，耐磨性大，实木底盘，10轮脚；4档躺倒、带伸缩脚托。）
	1
	张
	2800
	2800

	11
	办公桌
	SLS-M101加宽红橡色
	手拉手SLS-M101加宽红橡色 尺寸：1800×600×760mm顶部铝合包边金穿线孔，定制加大中抽。

1、面材：均选用优质≥0.6mm厚红橡木，经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。木皮：符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。                                                                           2、基材：均选用行业默认E0环保标准优质加厚OSB板，游离甲醛释放量≤5.0mg/100g。刨花板质量符合GB/T 4897-2015。                                               3、油漆：采用优质品牌哑光双组份水性封闭漆，(表面光滑柔和、硬度达到2H)，环保符合《GB 24410-2009室内装饰装修材料、水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准，苯系物含量（笨、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg；漆膜质量符合GB/T 3324-2008标准。保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致。 

4、五金件：采用优等品牌五金配件，安装严密，平整，端正，牢固，结合处无崩茬和松动。
	2
	张
	900
	1800

	12
	床垫
	SLS-弹簧床垫
	手拉手SLS-弹簧床垫03型 尺寸：2000*1200*100mm

内芯优质加粗弹簧，熔喷布包裹；上层优质棉、海绵乳胶，亲肤棉抗菌外套；下层为高密棕。
	3
	张
	350
	1050

	13
	单人床
	SLS-单人床
	SLS-箱体床05 原木色单人床 尺寸：2000*1200*370mm 床头为加厚板材；

1、面材：均选用优质≥0.6mm厚橡木，经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。木皮：符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。                                                                           2、基材：均选用行业默认E0环保标准优质加厚OSB板，游离甲醛释放量≤5.0mg/100g。刨花板质量符合GB/T 4897-2015。                                               3、油漆：采用优质品牌哑光双组份水性封闭漆，(表面光滑柔和、硬度达到2H)，环保符合《GB 24410-2009室内装饰装修材料、水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准，苯系物含量（笨、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg；漆膜质量符合GB/T 3324-2008标准。保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致。 

4、五金件：采用优等品牌五金配件，安装严密，平整，端正，牢固，结合处无崩茬和松动。
	3
	张
	600
	1800

	14
	床头柜
	SLS-203
	手拉手SLS-203双抽原木色 尺寸：405*330*450mm 与单人床同色调同材质及工艺
	2
	个
	130
	260

	15
	电视柜
	SLS-332电视柜 原木色
	手拉手SLS-332电视柜矮柜 原木色 尺寸： 1400×430×450mm 两侧为柜门，居中上层开放格下层抽屉 与单人床同色调同材质工艺
	1
	个
	500
	500

	16
	衣架
	SLS-铁艺2066
	手拉手SLS-铁艺2066黑 大理石加重地盘 1850mm 承重65KG 通体由加厚钢管，静电喷涂工艺。
	16
	个
	110
	1760

	17
	衣架
	SLS-实木衣架
	手拉手SLS-实木衣架 008  实木加大理石加重地盘 1850mm 承重60KG 实心白蜡木为底材，烤漆工艺 挂钩处经加强处理。
	3
	个
	300
	900

	18
	折叠餐桌
	SLS-折叠餐桌
	手拉手SLS-折叠餐桌带轮 底材为E1级高纤密度板 尺寸展开为：1200*700mm 折叠宽度仅为230MM 底部有万向轮脚方便移动。
	1
	张
	350
	350

	19
	文件柜
	SLS-G204钢制文件柜
	手拉手SLS-G204、、SLS-G401、SLS-G221、SLS-G102钢制文件柜。尺寸均为1850*900*400mm；采用灰白套色工艺，柜体美观大气，柜体全身采用0.7厚冷轧钢板，达到国家钢质资料柜通用技术Z80UM;材料、工艺、漆膜理化性能，力学性能、环保性能、安全卫生性能符合相关国家标准。配优质铝合金转舌锁，静抛电镀。
	20
	个
	750
	15000

	合计
	114230


