玉钢公司1#变电站电气预防性试验
110kV秀钢线、九钢线供电线路消缺及电气预防性试验
招标技术方案
[bookmark: _GoBack]本公司计划2026年6月22日-26日实施110kV 1#变电站110kV设备及10kV设备的隐患消缺、电气预防性试验，以及110kV秀钢线、110kV九钢线供电线路消缺、电气预防性试验工作。具体施工内容如下：
1、110kV 1#变电站消缺及电气预防性试验内容：110kV设备，含综合保护器、避雷器、电压互感器、电流互感器、刀闸、接地刀闸、母线、断路器、绝缘子、三台主变等设备的隐患消缺及电气预防性试验，SF6气体的湿度、变压器油检测；10kV设备，含综合保护器、避雷器、电压互感器、电流互感器、刀闸、接地刀闸、母线、断路器、绝缘子等设备的隐患消缺及电气预防性试验。
2、110kV秀钢线、110kV九钢线供电线路消缺及电气预防性试验工作内容：沿线清障，砍除安全距离不足的树木，清理鸟巢，检查各杆塔接地线、绝缘子及其他设施，电气预防性试验达标。
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