内蒙古新城宾馆旅游集团有限责任公司及子公司
厨房排油烟系统清洗服务采购公告 
[bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc27512]内蒙古新城宾馆旅游集团有限责任公司采购部开展排油烟系统清洗服务项目采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。
一、项目概述
1.项目名称：内蒙古新城宾馆旅游集团有限责任公司餐饮部排油烟系统清洗服务
2.内容情况（技术规格、参数及要求）
	序号
	服务项目名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	附件材料

	1
	内蒙古新城宾馆旅游集团有限责任公司厨房排油烟系统清洗服务

	详见采购文件及附件
	？
	无


二、供应商的资格要求 
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
1.具有工商部门注册登记的营业执照；
2.经营范围：非商贸型专业管道清洗服务；
3.具有油烟管道清洗服务企业资质等级证书；
4.供应商操作工人须有相应的上岗资质证书；
5.供应商需提供员工团体意外保险单；
6.供应商在报名时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，对列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与采购活动；
7.本项目不接受联合体投标。
以上所要求的条件必须同时满足，有意参加投标的单位均可报名。
三、采购文件获取的时间、地点、方式 
符合上述条件的供应商可在“e产易自助采购平台”参加报名并上传相关文件
四、报名上传材料
报名时，报名人需要提供以下材料：
1.报名人上传法人身份证原件 
2.报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”（授权委托人必须上传本人身份证）；
3.提供工商部门注册登记的营业执照（经营范围：非商贸型专业管道清洗服务）
4.提供油烟管道清洗服务企业资质等级证书；
5.其他材料
提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件的证明材料：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件；
（2）提供财务状况报告原件，财务状况报告包括经审计的上一年度的财务审计报告或基本账户开户银行出具的资信证明；
（3）提供供应商近期依法缴纳税收的证明材料原件（近期连续三个月经税务部门盖章或经办银行盖章确认等的纳税证明材料）和近期（连续三个月）为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件；
（4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明；有近三年类似项目相关业绩，提供相关业绩佐证材料；
（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；
（6）供应商在报名时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，对列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与采购活动。）
注：1.报名经办人需出示本人身份证；2.证件原件是指原发证机关所发证件，扫描件、公证件及加盖公章的复印件一律不视为原件；证件原件的复印件内容须与原件一致，否则不予接收；3.报名时必须提供以上资料原件及复印件（加盖公章，装订成册，A4 纸）一套。未按要求提供的或迟到的报名资料将被拒绝。
五、联系方式 
采购单位名称：内蒙古新城宾馆旅游集团有限责任公司
地址：呼伦南路40号内蒙古新城宾馆旅游集团有限责任公司
邮政编码：010010 
联系人：阎润
联系电话：0471-6660918


                                   内蒙古新城宾馆旅游集团有限责任公司 
                                    2025年6月3日
附件：
质量技术要求
（一）、排烟罩清洗：
	内容包括排烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口、排烟口以及电机、灶台表面。清洗的重点是排烟口与排烟罩相连处并和排烟罩同步平行的排烟管。
（二）、烟道清洗（内延及外延管道清洗）：
1.对于大于40公分见方的平行烟道采用在风机后方开口，工人进入进行清理，需要注意加强通风，配备照明电源。
2.当烟道小于40公分见方时，人工无法进入时，采用拆卸清洗，技术人员根据现场实际情况，每隔一定距离拆卸一段烟道向两方延伸清理。
3.对于人工无法进入且拆卸较为困难的烟道，技术人员采用专用无火花开孔工具将管道的一方或多方开孔，开孔大小、距离、数量根据现场情况而定，油污清理完后将管道密封复原。
4、对于特别小的油烟管道，人员进不去完不成些项目的，可用机器人配合清理。
5、清洗后的油烟管道不能存在积水腐蚀管道现象。
（三）、隔油滤网清洗
隔油滤网需进行彻底清洗，采用先人工铲除，使用高压射流加强力化油剂对排烟罩表面及隔油滤网进行彻底清洗，并形成保护膜使油渍不易残留在表面。
（四）、风机、油烟净化器清洗流程：
1.乙方在清洗拆卸前，将机器设备进行调试，并将以照片形式对施工现场摄录采样以备查验。调试后机器若有故障须向甲方指明。
2.乙方由专业维修技工对每台机器进行检测。
3.乙方在施工过程中若将甲方机器设备损坏由乙方负责修复或赔偿。 
其他要求
1、安全施工责任书； 
2、施工计划书； 
3、验收及质保承诺书； 
    4、出具清洗前后的照片及报告。
附件
1、 新城宾馆厨房排油烟系统清洗项目明细
	     新城宾馆2025油烟管道清洗明细

	清洗地点
	清洗项目
	确认数量
	年洗次数
	全年合计

	中宴厅
	热菜间
	油烟罩
	9米
	2
	2610

	
	
	同步平管道
	9米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	10米
	
	

	
	
	风机
	1台
	
	

	
	
	净化器
	台
	
	

	
	
	顶棚（含面案间）
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁（含面案间）
	必要处
	
	

	
	面案间
	油烟罩
	4米
	1
	225

	
	
	同步平管道
	5米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	米
	
	

	
	
	风机
	台
	年内免费清洗一次
	

	
	
	净化器
	台
	
	

	
	
	顶棚
	必要处
	
	

	
	
	墙壁
	必要处
	
	

	惠宾楼
	热菜间
	油烟罩
	13米
	4
	3580

	
	
	同步平管道
	13米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	3米
	
	

	
	
	风机
	1台
	
	

	
	
	净化器
	1台
	
	

	
	
	顶棚（含面案、涮肉）
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁（含面案、涮肉）
	必要处
	
	

	
	面案间
	油烟罩
	10米
	1
	675

	
	
	同步平管道
	10米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	3米
	
	

	
	
	风机
	1台
	
	

	
	
	净化器
	台
	
	

	
	
	顶棚
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁
	必要处
	
	

	
	涮肉间
	油烟罩
	3米
	1
	360

	
	
	同步平管道
	3米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	2米
	
	

	
	
	风机
	1台
	
	

	
	
	净化器
	1台
	
	

	
	
	顶棚
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁
	必要处
	
	

	国宴
厨房
	热菜间
	油烟罩
	14米
	2
	2100

	
	
	同步平管道
	14米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	6米
	
	

	
	
	风机
	2台
	
	

	
	
	净化器
	台
	
	

	
	
	顶棚（含面案）
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁（含面案）
	必要处
	
	

	
	面案间
	油烟罩
	6米
	1
	405

	
	
	同步平管道
	6米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	3米
	
	

	
	
	风机
	1台
	年内免费清洗一次
	

	
	
	净化器
	台
	
	

	
	
	顶棚
	必要处
	
	

	
	
	墙壁
	必要处
	
	

	迎宾楼
	热菜间
	油烟罩
	11米
	3
	3240

	
	
	同步平管道
	11米
	
	

	
	
	外延平管道
	10米
	
	

	
	
	净化器
	2台
	
	

	
	
	风机
	2台
	
	

	
	
	顶棚
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁
	必要处
	
	

	
	面案间
	油烟罩
	4米
	1
	515

	
	
	同步平管道
	4米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	5米
	
	

	
	
	净化器
	1台
	
	

	
	
	风机
	1台
	
	

	
	
	顶棚（含热菜）
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁（含热菜）
	必要处
	
	

	新宾楼
	一二楼热菜间
	油烟罩
	36米
	3
	8130

	
	
	同步平管道
	36米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	18米
	
	

	
	
	风机
	2台
	
	

	
	
	净化器
	2台
	
	

	
	
	顶棚（含面案、一楼明档）
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁（含面案、一楼明档）
	必要处
	
	

	[bookmark: _GoBack]职工餐
	热菜间
	油烟罩
	6.6米
	4
	2300

	
	
	同步平管道
	6.6米
	
	

	
	
	外延管道（含垂直）
	3米
	
	

	
	
	风机
	1台
	
	

	
	
	净化器
	1台
	
	

	
	
	顶棚
	必要处
	年内免费清洗一次
	

	
	
	墙壁
	必要处
	
	

	2025年全年总价合计：
	
	24140



2、 新城宾馆集团其他子公司报价：
    新城宾馆集团其他子公司报价需根据新城宾馆的报价标准到现场测量据实结算；并依据清洗标准和数量进行签订具体合同和结算方式。



