[bookmark: _GoBack]内蒙古新城宾馆洗衣房设备搬迁费用报价单
拆机、搬迁及就位
1、拆除需租赁叉车、吊车，使用地牛、液压车等搬运工具。拆卸设备地脚螺丝、上下水管、电源线、排风管。逐台搬运至出口处。旧地点需拆一面墙，预留设备和叉车进出空间，设备搬运到新地点。新地点需拆砖墙两面并恢复，人工或借助工具把每台设备就位
2、搬迁设备明细及参数
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	外观尺寸（MM）（长*宽*高）
	重量（KG）

	1
	全自动洗涤脱水机
	台
	1
	1970*1710*1980
	3000

	2
	全自动洗脱机25KG
	台
	2
	1355*1190*1585
	1150

	3
	全自动洗脱机15KG
	台
	1
	950*800*1300
	550

	4
	全自动干洗机8KG
	台
	1
	1680*1000*1890
	1500

	5
	全自动干洗机9KG
	台
	1
	1650*1160*2120
	2300

	6
	自动烘干机50KG
	台
	2
	1620*1282*2070
	790

	7
	自动烘干机25KG
	台
	1
	1415*1040*1780
	460

	8
	自动烘干机15KG
	台
	1
	1250*1030*1360
	450

	9
	人像机
	台
	1
	1300*540*1550
	110

	10
	真空烫台
	台
	2
	1400*800*1050
	100


3、拆机、搬迁、就位费用明细
	序号
	费用项目
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	拆砖墙及恢复
	
	
	
	

	2
	渣土清运
	
	
	
	

	3
	叉车
	
	
	
	

	4
	人工费
	
	
	
	

	5
	吊装工具
	
	
	
	

	6
	搬运工具租赁费
	
	
	
	

	7
	工人保险
	
	
	
	

	8
	税金
	
	
	
	

	9
	合计费用
	
	
	
	



	



