内蒙古新城宾馆惠宾楼厨房改造水槽

和惠宾楼室外北墙雨水管维修项目
（竞价采购文件）
一、供应商资格要求
1、 具有在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格。（提供营业执照副本复印件）
2、供应商可承担市政工程、给排水工程和管道安装、排污等工程； 
3、具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间；
4、供应商具有合法的税务登记，能够开具适用税率的正规增值税专用发票；（提供相关税务登记证）
5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的供应商，不得参加同一合同项下的招标活动；
6、本次竞价采购不接受联合体采购。   
以上材料需提供复印件加盖公章扫描上传至竞价采购文件中，报名资料不全或不符合要求的均不予接收；证件复印件内容需与原件一致，否则不予接收。
二、维修内容
1、惠宾楼厨房区域
（1）对厨房蒸车前和灶台前指定位置处，拆除地面及混凝土，切割长8000mm、宽300mm的水槽，与主水槽一致，便于蒸车的排水和灶台面的水及灶台墙面集油排入水槽。

（2）砌筑水槽地沟内壁及底面粘贴白色瓷砖。

（3）在厨房水槽上面安装不锈钢防鼠篦，并与主水槽相连。

（4）水槽切割砌筑完毕后，地面需恢复，满足日常操作使用。

（5）维修开挖的垃圾杂物等，需清运在宾馆后院垃圾场区域。
2、惠宾楼室外北侧区域
（1）惠宾楼御涮园顶部雨水管道在冬季房顶积雪融化后，顺着落水管道流到惠宾楼门前地面结成冰滩，存在安全隐患。

（2）在室外地面开挖暗埋雨水管道与原有雨水落水管连接，并引入室外排污井内，解决冬季该区域结冰的情况。
（3）雨水管道敷设后，需对路面地砖等恢复原样。垃圾杂物等，需清运在宾馆后院垃圾场区域。
3、包括但不限于上述维修内容，部分不明确的维修内容，需要在具体的维修过程中根据现场实际确定。

4、惠宾楼厨房区域的维修，需在餐厅闭餐，厨房人员下班后，夜间进行维修，次日上午9点前恢复地面。维修期间需根据宾馆经营情况确定，不得影响正常的经营使用。
三、维修形式
1、维修形式采用包工不包料形式，所有维修材料由宾馆自行采购。
2、供应商负责维修所需的工具和设备等。
四、维修工期
成交通知书发出签订合同后进场，2个日历天全部完成。
五、项目预算金额： 壹万零肆佰贰拾壹元整（￥10421元）  
1、费用报价：供应商按照维修项目的内容报价，并上传至竞价采购文件中。（详见：《内蒙古新城宾馆惠宾楼厨房改造水槽和惠宾楼室外北墙雨水管维修项目明细表》
2、费用包括：维修费、人工费、运输费、保险费、工具设备租赁费、保险费、管理费、税金等一切费用。
六、付款方式：
1、维修项目完工验收合格后，支付合同价的97%；
2、留合同价3%的质保金，待质保期满一年后，无质量问题后支付。
付款前，供应商需提供全额增值税专用发票。 
内蒙古新城宾馆旅游业集团有限责任公司     
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